**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **1. Projector – (1.500 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| **1** | **Αριθμός Τεμαχίων** | **2** | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τύπος | ΑΤΧ | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ανάλυση | ≥ 1024x768 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Φωτεινότητα | ≥ 2.500 lum | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Αντίθεση | ≥ 3.000:1 | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Διάρκεια ζωής λάμπας | ≥ 5.000h | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Διασύνδεση | HDMI, USB | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Εγγύηση | ≥ 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **2. Tape Backup – (23.000 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| **1** | **Αριθμός Τεμαχίων** | **1** | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | LTO 6/7/8 Technology | NAI | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Media capacity uncompressed | ≥ 12TB | ΝΑΙ |  |  |
| **4** | Media capacity compressed | ≥ 30TB | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Write/Read Speed | ≥ 300 / 750 MB/s | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Buffer Size | ≥ 1.000 MB | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Slots Activated | ≥ 20 | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Interfaces | ≥ FC 8Gb/s | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Tape Drive slots | 3 x Half Height | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Capacity native | ≥ 3,3 PB | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Capacity compressed | ≥ 8,4 PB | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Dual Active (επιπλέον μονάδα Power Supply) | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Data Encryption | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Rack mounted | NAI | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Ethernet Port (Management) | 1000/100/10 Mbit/s | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Remote management | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης με προσθήκη ίδιας μονάδας | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | LTO-8 Media | ≥ 20 | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | LTO Cleaning Media | ≥ 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Εγκατάσταση και εκπαίδευση | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Εγγύηση – Εργασία (Next working day on site) και Ανταλλακτικά | ≥ 3 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **3. Πληκτρολόγια – (1.680 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| **1** | **Αριθμός Τεμαχίων** | **140** | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Διασύνδεση | USB | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Μήκος | ≥ 1.8m | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Αποτύπωση Ελληνικών & Λατινικών χαρακτήρων | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Συμβατό με πρότυπο ΕΛΟΤ-928 | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Εγγύηση | ≥ 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **4. Ποντίκια – (1.800 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| **1** | **Αριθμός Τεμαχίων** | **150** | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Microsoft Mouse | NAI | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Διάταξη | 2 button + wheel | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Διασύνδεση | USB | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Τύπος | Οπτικό | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Μήκος Καλωδίου | ≥ 1.8m | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Εγγύηση | ≥ 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **5. Μνήμη RAM I - (750 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| **1** | **Αριθμός Τεμαχίων** | **30** | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τύπος | DDR3 SDRAM | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Μέγεθος | 4GB | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Συχνότητα | 1600 MHz | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Εγγύηση | Lifetime | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **6. Μνήμη RAM ΙΙ - (1400 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| **1** | **Αριθμός Τεμαχίων** | **40** | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τύπος | DDR3 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Μέγεθος | 8GB | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Συχνότητα | 1600 MHz | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Εγγύηση | Lifetime | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **7. Μνήμη RAM ΙΙI - (1.000 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| **1** | **Αριθμός Τεμαχίων** | **40** | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τύπος | DDR4 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Μέγεθος | 4GB | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Συχνότητα | 2400 MHz | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Εγγύηση | Lifetime | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **8. Μνήμη RAM ΙV - (2800 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| **1** | **Αριθμός Τεμαχίων** | **80** | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τύπος | DDR4 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Μέγεθος | 8GB | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Συχνότητα | 2400 MHz | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Εγγύηση | Lifetime | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **9. Σκληροί Δίσκοι I – (10.800 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| **1** | **Αριθμός Τεμαχίων** | **240** | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Μέγεθος | 2.5’’ | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Είδος | SSD | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Διασύνδεση | SATA III | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Χωρητικότητα | ≥ 250 GByte | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Εγγύηση | ≥ 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **10. Σκληροί Δίσκοι II – (1.800 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| **1** | **Αριθμός Τεμαχίων** | **40** | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Μέγεθος | 3.5’’ | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Διασύνδεση | SATA III | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Χωρητικότητα | ≥ 1ΤByte | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Εγγύηση | ≥ 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **11. Σκληροί Δίσκοι IIΙ – (500 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| **1** | **Αριθμός Τεμαχίων** | **10** | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Μέγεθος | 2.5’’ | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Είδος | Εξωτερικός | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Διασύνδεση | USB 3.0 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Χωρητικότητα | ≥ 1 ΤByte | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Εγγύηση | ≥ 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **12. Σκληροί Δίσκοι ΙV – (1.500 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| **1** | **Αριθμός Τεμαχίων** | **15** | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Μέγεθος | 2.5’’ | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Είδος | Εξωτερικός | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Διασύνδεση | USB 3.0 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Χωρητικότητα | ≥ 3 ΤByte | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Εγγύηση | ≥ 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **13. Σκληροί Δίσκοι V – (1.300 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| **1** | **Αριθμός Τεμαχίων** | **4** | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Είδος | Για Server Dell 640 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Εγγύηση | ≥ 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **14. Σκληροί Δίσκοι VΙ – (16.200 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| **1** | **Αριθμός Τεμαχίων** | **18** | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Μέγεθος | 3.5’’ | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Διασύνδεση | SATA 6Gb/s | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Χωρητικότητα | 12 ΤByte | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Κατασκευαστής | Synology | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Τύπος | ΗΑΤ5300-12Τ | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Εγγύηση | ≥ 5 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **15. Κάρτες Dual Slot M2 SSD – (800 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| **1** | **Αριθμός Τεμαχίων** | **2** | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τύπος | M2D20 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Διασύνδεση | PCIe 3.0 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Τύπος | Synology | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Εγγύηση | ≥ 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **16. Μνήμη Μ2 MVMe SSD – (4.800 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| **1** | **Αριθμός Τεμαχίων** | 6 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τύπος | SNV3510 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Χωρητικότητα | 800G | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Διασύνδεση | M.2 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Τύπος | Synology | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Εγγύηση | ≥ 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **17. Τροφοδοτικά H/Y – (2.700 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| **1** | **Αριθμός Τεμαχίων** | **60** | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Μορφή | ΑΤΧ | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ισχύς | ≥ 500W | ΝΑΙ |  |  |
| **4** | **Συνδέσεις** |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1 | Motherboard (20+4pin), CPU (4+4pin) | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | Τουλάχιστον HDD **x2**, SATA **x4**, PCI-e (6+2pin) | NAI | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Εγγύηση | ≥ 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **18. Ικριώματα RACK – (2.200 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| **1** | **Αριθμός Τεμαχίων** | **2** | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Μέγεθος | 19’’ | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ύψος U | 42 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Τοποθέτηση | Ελεύθερη | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Βαθμός Προστασίας | IP 20 | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Πόρτα | Γυαλί ασφαλείας | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Βάθος | 1200mm | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | LCD Panel | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Εγγύηση | ≥ 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **19. USB Flash Drives – (900 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| **1** | **Αριθμός Τεμαχίων** | **60** | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Χωρητικότητα | ≥ 64 GByte | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Διασύνδεση | USB 3.0 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ταχύτητα ανάγνωσης | ≥ 100 MB/s | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Εγγύηση | Lifetime | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **20. DVD ROM – (1000 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| **1** | **Αριθμός Τεμαχίων** | **50** | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | DVD +/- RW | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ταχύτητα εγγραφής DVD | ≥ 24x | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Διασύνδεση | SATA | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Εγγύηση | ≥ 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **21. USB Case 3.5’’ – (200 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| **1** | **Αριθμός Τεμαχίων** | **4** | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Σύνδεση SATA | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Διασύνδεση | USB | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Εγγύηση | ≥ 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **22. Barcode Scanner - (3.600 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| **1** | **Αριθμός Τεμαχίων** | **60** | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τύπος | Ενσύρματο | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Διασύνδεση | USB | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Μήκος καλωδίου | ≥ 1,8μ | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Εγγύηση | ≥ 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **23. Access Points (7.500 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| **1** | **Αριθμός** | **50** | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τύπος | EAP265 – AC1750 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Κατασκευαστής | TP-Link | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Εγγύηση | ≥ 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **24. Web Cameras – (2.400 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| **1** | **Αριθμός Τεμαχίων** | **60** | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Διασύνδεση | ≥ USB 2.0 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ανάλυση Video | ≥ 1280x720 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ανάλυση Φωτογραφίας | ≥ 3Megapixels | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Μήκος Καλωδίου | ≥ 1,5m | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Μικρόφωνο | Ενσωματωμένο | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Plug & Play | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Εγγύηση | ≥ 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **25. Ηχεία – (600 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| **1** | **Αριθμός Τεμαχίων** | **60** | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Διασύνδεση | USB, Mini Jack | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ισχύς Εξόδου | ≥ 5W | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Τύπος | 2 speakers | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Μήκος Καλωδίου | ≥ 1,2m | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Εγγύηση | ≥ 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **26. Κάρτες Δικτύου – (800 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| **1** | **Αριθμός Τεμαχίων** | **40** | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Διασύνδεση | PCI-E x1 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ταχύτητα | 10/100/1000 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Θύρα | RJ45 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Εγγύηση | ≥ 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **27. Πολύπριζο Ασφαλείας – (2.000 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| **1** | **Αριθμός Τεμαχίων** | **50** | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τύπος πρίζας | Schuko | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Θέσεις | ≥ 5 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Είδος προστασίας | Βραχυκύκλωμα, Υπέρταση | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Διακόπτης | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Μήκος καλωδίου | ≥ 1,5m | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Εγγύηση | ≥ 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **28. Πολύπριζο Ασφαλείας Rack-mounted – (2.500 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| **1** | **Αριθμός Τεμαχίων** | **50** | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τύπος πρίζας | Schuko | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Θέσεις | ≥ 7 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Είδος προστασίας | Υπερφόρτωση | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Διακόπτης | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Μήκος καλωδίου | ≥ 1,5m | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ύψος | 1 U | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Για RACK 19’’ | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Υλικό κατασκευής | Μη εύφλεκτο | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Εγγύηση | ≥ 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **29. Δίσκος Δικτύου (50.000 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| **1** | **Αριθμός Τεμαχίων** | **1** | ΝΑΙ |  |  |
| **2** | **Χαρακτηριστικά** |  | ΝΑΙ |  |  |
| 2.1 | Χωρητικότητα | ≥ 12 ΤByte | ΝΑΙ |  |  |
| 2.2 | Αριθμός Controller | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Υψηλή Διαθεσιμότητα Controller - Active/Active με failover | NAI | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Μνήμη ECC ανά controller | ≥ 64 GByte | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Μνήμη NVRAM ανά controller | ≥ 8 GByte | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | Είδος Δίκσκων | SSD | ΝΑΙ |  |  |
| **3** | **Διασύνδεση** |  | ΝΑΙ |  |  |
| 3.1 | 10GBit Ethernet ανά controller | ≥ 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 3.2 | 25Gbit Ethernet ανά controller | ≥ 4 | ΝΑΙ |  |  |
| **4** | **Αρχιτεκτονική** |  | ΝΑΙ |  |  |
| 4.1 | Ενιαία Συσκευή όχι διασυνδεδεμένες | NAI | ΝΑΙ |  |  |
| 4.2 | Ενιαίο Σύστημα ίδιου κατασκευαστή υλικού / λογισμικού | NAI | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3 | Υποστήριξη LUN | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4 | Δυνατότητα διαμοιρασμού LUN | NAI | ΝΑΙ |  |  |
| 4.5 | Δυνατότητα δυναμικής αύξησης και μείωσης χωρητικότητας LUN | NAI | ΝΑΙ |  |  |
| **5** | **Υποστηριζόμενα Πρωτόκολλα Διασύνδεσης** |  | ΝΑΙ |  |  |
| 5.1 | iSCSI | NAI | ΝΑΙ |  |  |
| 5.2 | FC | NAI | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3 | FCoE | NAI | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4 | NFS | NAI | ΝΑΙ |  |  |
| 5.5 | SMB | NAI | ΝΑΙ |  |  |
| **6** | **Δυνατότητες** |  | ΝΑΙ |  |  |
| 6.1 | Υποστήριξη δημιουργίας τοπικών αντιγράφων (snapshots). | NAI | ΝΑΙ |  |  |
| 6.2 | Υποστήριξη Double και Triple Parity | NAI | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3 | Υποστήριξη inline compression | NAI | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4 | Υποστήριξη inline deduplication | NAI | ΝΑΙ |  |  |
| 6.5 | Υποστήριξη inline compaction | NAI | ΝΑΙ |  |  |
| 6.6 | Κεντρική Διαχείριση μέσω GUI | NAI | ΝΑΙ |  |  |
| **7** | **Διαστάσεις** |  | ΝΑΙ |  |  |
| 7.1 | Τοποθέτηση σε RACK | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2 | Μέγεθος | 2U | ΝΑΙ |  |  |
| **8** | **Εγγύηση** | **≥ 3 Χρόνια** | ΝΑΙ |  |  |
| **9** | **Υποστήριξη** | **≥ 3 Χρόνια** | ΝΑΙ |  |  |
| **10** | **Εγκατάσταση** |  | ΝΑΙ |  |  |
| 10.1 | Η παραμετροποίηση και εγκατάσταση να γίνει από πιστοποιημένο από την | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| κατασκευάστρια εταιρία τεχνικό | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2 | Να προσφερθεί το σύνολο των παρελκόμενων υλικών / καλωδίων για την |  | ΝΑΙ |  |  |
| διασύνδεση και λειτουργία του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **30. Καλώδια Ι – (800 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| 1 | **Αριθμός Τεμαχίων** | 200 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τύπος | UTP CAT5e | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Μέτρα | 7μ | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **31. Καλώδια ΙΙ – (400 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| 1 | **Αριθμός Τεμαχίων** | 200 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τύπος | UTP CAT5e | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Μέτρα | 3μ | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **32. Καλώδια ΙΙΙ – (300 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| 1 | **Αριθμός Τεμαχίων** | 300 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τύπος | UTP CAT5e | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Μέτρα | 1μ | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **33. Καλώδια ΙV – (600 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| 1 | **Αριθμός Τεμαχίων** | 600 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τύπος | UTP CAT5e | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Μέτρα | 0,5μ | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **34. Καλώδια V – (450 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| 1 | **Αριθμός Τεμαχίων** | 150 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τύπος | USB-A-to-USB-B | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Μέτρα | 1,8μ – 2μ | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **35. Καλώδια VΙ – (270 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| 1 | **Αριθμός Τεμαχίων** | 15 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τύπος | Fire Optic Multimode OM3 LC- | ΝΑΙ |  |  |
| ST | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Μέτρα | 2μ | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **36. Καλώδια VΙI – (270 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| 1 | **Αριθμός Τεμαχίων** | 15 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τύπος | Fire Optic Multimode OM3 LC- | ΝΑΙ |  |  |
| LC | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Μέτρα | 2μ | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **37. UPS 1 – (4.800 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| 1 | **Αριθμός Τεμαχίων** | 40 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τύπος | Line Interactive | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ισχύς (VA) | ≥ 500 VA | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Τύπος θυρών εξόδου | Schuko | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Θέσεις | ≥ 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Εγγύηση | ≥ 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **38. UPS 2 – (17.500 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| 1 | **Αριθμός Τεμαχίων** | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τύπος | On line, Double conversion | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ισχύς | >= 10kVA | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Συντελεστής ισχύος εξόδου | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Στάθμη θορύβου (1m από εμπρόσθια πλευρά) | < 50 dBA | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Δυνατότητα εγκατάστασης Rack-mount | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ·         Directive 2014/35/EU | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ·         Directive 2014/30/EU | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ·         Directive 2011/65/EU | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ·         EN 62040- | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | 1:2008+Α1:2013, GS | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Mark (Safety) | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ·         IEC/EN 62040-2:2006 | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | (2nd Ed Cat2 – Table 6) | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | (EMI) | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ·         EN61000-3-11:2000 | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | (EMC standard) | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ·         EN61000-3-12:2011 | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | (EMC standard) | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ·         EN61000-4-2, Level 4, | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Criteria A (ESD) | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να υποστηρίζει τα πρότυπα | ·         EN61000-4-3, Level 3, | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Criteria A (Radiated | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Susceptibility) | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ·         EN61000-4-4, Level 4, | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Criteria A (Electrical | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Fast Transient) | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ·         EN61000-4-5, Level 3, | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Criteria A (Surge | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Immunity) | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ·         ISTA Procedure 1E | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | (Transportation) | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ·         RoHS Compliant | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ·         ENERGY STAR | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ·         CE | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Πιστοποιητικά ποιότητας κατασκευαστικού οίκου | ·         ISO 9001:2015 | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Πιστοποιητικά ποιότητας εταιρίας εισαγωγής στην Ελλάδα | ·         ISO 9001:2015 | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Συνολικός βαθμός απόδοσης του UPS (AC-AC Efficiency) | >= 95% | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Πίνακας ελέγχου με οθόνη LCD | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Απαγωγός Υπέρτασης (TVSS) & Φίλτρα Προστασίας EMI/RFI | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Ενσωματωμένος Ηλεκτρονικός Μεταγωγικός Διακόπτης (Static By- | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| pass) | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Ανορθωτής με Διάταξη Διόρθωσης Συντελεστή Ισχύος Εισόδου | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| (PFC) | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Εξελιγμένο σύστημα φόρτισης συσσωρευτών (Expert Battery | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
|  | System) |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Μολύβδου Οξέος Κλειστού τύπου (VRLA Valve Regulated Lead Acid Batteries) χωρίς | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | απαίτηση συντήρησης, Hot - Swappable | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Συσσωρευτές |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ·         Ρυθμιζόμενης έντασης δυναμικότητας | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ·         Η φόρτιση θα | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | πραγματοποιείται | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ανεξάρτητα από το αν το UPS είναι ενεργοποιημένο | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ή απενεργοποιημένο (ON ή OFF) | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Φορτιστής | ·         Με εξελιγμένο σύστημα φόρτισης συσσωρευτών | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | (Expert Battery System) | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ·         Τεχνολογίας PWM (Pulse Width Modulation) | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ·         Παροχή ισχύος στην έξοδο με συντελεστή ισχύος | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Μετατροπέας | εξόδου 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Ονομαστική τάση bypass θα 230V με ανοχή ρυθμιζόμενη | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ±10% - ±20%. Ισχύς ίση με την ισχύ εξόδου του UPS ώστε να μπορεί να υποστηρίξει το | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | συνολικό φορτίο των | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Αυτόματος Στατικός Μεταγωγικός Διακόπτης | 10KVA/10KW | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Χειροκίνητος Μεταγωγικός Διακόπτης (Manual Bypass) | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Σειρήνα ειδοποίησης για καταστάσεις συναγερμού | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | Τροφοδοσία μέσω κλεμοσειράς | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | >= τέσσερις (4) εξόδους IEC C13, 10A, τέσσερις (4) εξόδους τύπου IEC C19, 16A και | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | κλεμοσειρά για απευθείας σύνδεσή του σε πίνακα | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | Πρίζες εξόδου | διανομής φορτίων | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ·         θύρα USB, | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ·         θύρα RS485 με σύνδεση RJ-45, | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ·         θύρα RS-232 με σύνδεση RJ-45/RJ-11 | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ·         επαφή επείγουσας διακοπής τροφοδοσίας (REPO) | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ·         θυρίδα επικοινωνίας με εγκατεστημένη κάρτα δικτύου Ethernet/TCP/IP πρωτοκόλλου SNMP και HTTP | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ·         >= 2 θύρες DB9 για | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | επικοινωνία με άλλη όμοια μονάδα, σε παράλληλη | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | συνδεσμολογία και | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | λειτουργία έως και τριών | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | (3) συνολικά ενεργών μονάδων ή δύο (2) | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | Θύρες επικοινωνίας | ενεργών και μιας (1) | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | εφεδρικής | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | Λειτουργία υπό συνθήκες θερμοκρασίας (χωρίς derating) | 0 – 40ο C | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | Λειτουργία υπό συνθήκες σχετικής υγρασίας | 0 – 95% | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | Ονομαστική τάση εισόδου - εξόδου | 230V | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | Ονομαστική ςσυχνότητα εισόδου - εξόδου | 50Hz | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | Αυτόματη απενεργοποίηση του μετατροπέα σε περίπτωση | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| χαμηλής τάσης συσσωρευτών | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | Αυτόματη απενεργοποίηση του μετατροπέα σε περίπτωση | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| εσωτερικής υπερθέρμανσης | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | Ύπαρξη κυκλώματος ελέγχου υπερφόρτωσης ή βραχυκυκλώματος | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| της εξόδου | ΝΑΙ |  |  |
| 32 | Προστασία εξόδου του UPS με ασφάλειες | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| 33 | DC / Cold Start: Ενεργοποίηση της λειτουργίας του UPS απευθείας | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| από συσσωρευτές χωρίς την ύπαρξη κύριας παροχής | ΝΑΙ |  |  |
| 34 | On-site επισκευή και συντήρηση | ΝΑΙ | ΝΑΙ |  |  |
| 35 | Εγγύηση UPS και συσσωρευτών | ≥ 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |
| **Α/Α** | **39. Patch Panels – (1.000 €)** | | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Ή PROSPECTUS** |
| 1 | **Αριθμός Τεμαχίων** | 20 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τύπος | Shielded | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Θέσεις | 24 port | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Κατηγορία | Cat 5e | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Εγγύηση | ≥ 2 χρόνια | ΝΑΙ |  |  |