|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ  ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ** |
|  | **ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΗ HILL-ROM 900 ACCELLA** |  |  |  |
| 1 | Στρώμα αέρα στεγνής επίπλευσης με αεροθαλάμους κατάλληλο για θεραπεία πολύ υψηλού βαθμού κατακλίσεων (4ου βαθμού). | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Το στρώμα να ενσωματώνεται πλήρως στην κλίνη και οι ρυθμίσεις του συνολικά να πραγματοποιούνται από τα ενσωματωμένα χειριστήρια στα πλευρικά προστατευτικά της κλίνης. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Η λειτουργία καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (CPR) να ενεργοποιείται αυτόματα μέσω της κλίνης. Να λειτουργεί μέσω τροφοδοσίας από την κλίνη χωρίς ανάγκη επιπλέον καλωδίων. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Η μονάδα αέρα να βρίσκεται ενσωματωμένη στο στρώμα για να μην απαιτείται τοποθέτηση επιπλέον μηχανισμού περιμετρικά ή στο τμήμα πελμάτων της κλίνης. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να αποτελείται από ραβδόμορφους αεροθαλάμους οι οποίοι να είναι χωρισμένοι σε τουλάχιστον πέντε ανεξάρτητες ζώνες θεραπείας, για μεγαλύτερη προστασία στα σημεία υψηλού κινδύνου (ιδιαίτερα στις φτέρνες). | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Το στρώμα να διαθέτει δύο λειτουργίες θεραπείας με δυνατότητα επιλογής από τον θεράποντα της λειτουργίας συνεχόμενης χαμηλής πίεσης ή εναλλασσόμενης χαμηλής πίεσης, ώστε η ασκούμενη πίεση στους ιστούς να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη και να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή οξυγόνωσή τους. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να διαθέτει αισθητήρα ο οποίος να ρυθμίζει την πίεση αυτόματα, προσαρμόζοντας αυτή σύμφωνα με το μέγεθος, το σχήμα, το βάρος και τη θέση του ασθενή στο κρεβάτι. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να διαθέτει λειτουργία για τοποθέτηση του ασθενή σε πρηνή θέση. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να διαθέτει ενσωματωμένη θήκη-υποδοχή ακτινολογικής κασέτας για την λήψη ακτινογραφιών. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να διαθέτει οπτικό και ηχητικό σήμα συναγερμού σε περιπτώσεις προβλημάτων κατά τη λειτουργία και διακοπής τροφοδοσίας ή βλάβης. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να διαθέτει συνεχή ροή αέρα για την διατήρηση της θερμοκρασίας του δέρματος, την αποφυγή υγρασίας, εμποτισμού, και τριβής για την πρόληψη των κατακλίσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Το στρώμα να έχει φορτίο ασφαλούς λειτουργίας 250 kg. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Να διαθέτει κάλυμμα κατασκευασμένο από ανθεκτικό, αντιμικροβιακό, αεροδιαπερατό, υλικό χαμηλής τριβής. Να καθαρίζεται εύκολα και να διαθέτει φερμουάρ ώστε να αποσπάται εύκολα. Να διαθέτει συγκολλημένες ραφές για την αποφυγή εισροής υγρών. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Παράδοση εντός τριάντα (30) ημερών. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Να διαθέτει λειτουργία μέγιστης πλήρωσης αέρα των αεροθαλάμων έτσι ώστε η επιφάνεια κατάκλισης να γίνεται κατάλληλη (σταθερή) για την εύκολη περιποίηση του ασθενούς από τους νοσηλευτές | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Σύνολο στρωμάτων: Δέκα (10) τεμάχια. | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Το σύστημα να διαθέτει CE ως ιατρική συσκευή κλάσης ΙΙa. | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Τα στρώματα είναι για τη σύνδεση με τις κλίνες Hill-Rom 900 Accella, δωρεά του Υπ. Υγείας. | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | Ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής να διαθέτουν ISO σειράς 9001 και ISO 13485 ο δε προμηθευτής θα πρέπει να συμμορφώνεται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥ/8δ/ΓΠ1348/04 (ΦΕΚ.32Β/16.01.04). | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | Προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά τεμάχιο: 8.500 € με ΦΠΑ. | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | Εγγύηση λειτουργίας για δύο (2) έτη τουλάχιστον. Δυνατότητα ανταλλακτικών και σέρβις για δέκα (10) έτη. | ΝΑΙ |  |  |